[Main]
ADBexist = В системе уже имеется: 
BadFstab = ВНИМАНИЕ ! Выбранный рекавери не подходит этому телефону!
BadROM =  файл ROM прочитан из телефона неверно!
Clean = очистка 
Contin = Продолжить?
CreateErr = не могу создать 
Created = Создан: 
Error = ОШИБКА 
File = файл 
Inaccessible = недоступен 
Install = установлен 
InstallSkip = установка пропускается! 
Installing = устанавливаем 
Need = необходим 
NoFindF = не найден файл 
NoMountRW = не перемонтировался на запись!
NoOpenDir = не могу открыть архив 
NoUtils = Не удалось установить утилиты в телефон!
Not = не 
NotSel = не выбран 
Pack = паковка 
Prepare = подготовка 
RecovNotSel = Файл мод.рекавери не выбран, 
ReplTo = будет заменен на 
Root4 = временный root shell появится после двух перезагрузок!
SaveInFile = сохранен в файле: 
SignErr = ОШИБКА сигнатуры, 
Signature = сигнатура 
UnknFmt = Неизвестная структура ROM, бэкап невозможен!
WaitReboot = Ожидание переподключения телефона ... 
WriteError = Нет свободного места или ошибка записи файла
[Back]
BlueHelios = ОБЛОМ! root shell получить НЕ удалось !!!
Del = удаляем:
DelFiles = Удаление файлов с телефона в соответствии со списком:
FreeSpaceError = ОШИБКА, недостаточно свободного места
MTDReadErr = ошибка чтения блока
MTDSave = Сохраняем блоки:
NoChangeBP = Изменений в файле build_prop_replace.txt не обнаружено
NoFile = Пропускаем удаление. Не обнаружен список для удаления файлов с телефона:
NoSD = SD карта в телефоне не обнаружена!
PcDir = Папка сохранения на компьютере:
PhDir = В телефоне файлы будут сохраняться в папке: 
PhFileError = ОШИБКА создания файла в телефоне
PhPcCopyError = ОШИБКА копирования файла с телефона на PC
Pull = Cохраняем папки копированием содержимого на PC
RebootRecovery = Перегружаемся в рекавери
RecoveryOK = Установлен рекавери из файла:
RootGet = получен временно до перезагрузки. Для постоянного необходим патченный boot.img !
Skip2SD = Обнаружен второй раздел SD карты, сохранение раздела userdata будет пропущено!
TaskEnd = задание завершено
TaskEndErr = задание завершено c ОШИБКОЙ!
Zip = Пакуем все сохраненное в архив:
[Yaffs]
Copied = скопировано
CopyEnd = копирование завершено
CopyToDir = Проверка и копирование файлов в папку:
Erasing = Стираем
FTNotContinue = Подготовка файлов для FlashTool невозможна,
FileSize = слишком маленький размер файла;
MakedUpdate = создан апдейт
NotCreate = НЕ СОЗДАН!
NotSign = Сигнатура НЕ найдена!
NotYaffs = Формат yaffs2 не распознан
Unpack = Распаковка yaffs файла
UnpackErr = при распаковке
UpdEnd = создание апдейтов для рекавери завершено
UpdNoPossible = Создание файла update.zip невозможна,
UserCancel = отменено пользователем.
YaffsOK = yaffs2 образ распакован в папку:
dirToUpdate = Файлы для рекавери будут созданы в папке
[Text]
BadMtd = Не удалось создать скаттер файл. Неизвестный формат 
BlockInfo = Информация о блочных устройствах
DisconnectDev = Связь с устройсвом потеряна! Переподключите кабель ! 
FreeROM = Свободно
ImeiAhtung = ВНИМАНИЕ!  Функция предназначена исключительно для восстановления своих IMEI после сброса на заводские настройки, програмного сбоя  или прошивки чужого NVRAM!
NoConnectDev = Устройство не обнаружено. Подключите или переподключите кабель!
Panel1Tab1 = Информация о телефоне
Panel1Tab2 = root, backup, recovery
Reboot1 = Перезагрузить телефон
Reboot2 = В обычном режиме или режиме рекавери
Reboot3 = Перегрузить
Reboot4 = в рекавери
Reboot5 = Отмена
TT_Imei = Ввести первые 14 цифр IMEI
TmpUnpackErr = Невозможно распаковать временные файлы!
[Buttons]
1 = Выполнить задания от Backup до Recovery
BackCache = Сохранять userdata и cache
BlockInfo = Карта блоков
BuildProp = Build.prop
FilesToFT = Подготовить блоки для FlashTool
FromReadBack = Сделать бэкап из ROM_ флэштула
OnSD = Оставлять файлы флэштула на SD карте
Reboot = Reboot
Return = Выход
TT_1 = Выполнить все по порядку одним кликом
TT_BackCache = Содержат личные данные и настройки. Необязательны для восстановления кирпича.
TT_BlockInfo = Показать распределение блоков в ROM.
TT_BuildProp = Изменяется build.prop в телефоне в соответствии с файлом build_prop_replace.txt
TT_FilesToFT = Проверка и подготовка файлов для прошивки через FlashTool. В новую папку копируются только прошедшие проверку файлы.
TT_FromReadBack = Подготавить файлы для флэштула на основе файла ROM_, полученного при помощи ReadBack во флэштуле
TT_OnSD = Действует только на файлы для флэштула. Файлы для рекавери остаюся на SD всегда.
TT_Reboot = Перегрузить телефон в обычном режиме или режиме рекавери
TT_Return = Выход в предыдущее окно
TT_backup = Сохранить блоки телефона на компьютере и при наличии на SD карте телефона.
TT_delete = Удаляются ненужные приложения, список которых хранится в файле files_for_delete.txt
TT_imei = Сменить один или два IMEI
TT_imeiNO = Выход в предыдущее окно
TT_imeiOK = Сменить 
TT_info = Скопировать информацию о телефоне в буфер обмена для последующего размещения на форуме.
TT_recBootFile = Подготавливаются патченный бут и рекавери на основе рекавери от аналогичного телефона
TT_recBootPhone = Подготавливаются патченный бут и рекавери на основе рекавери от аналогичного телефона
TT_recWrite = Прошиваются выбранные файлы recovery и boot для этого телефона
TT_recovery = Устанавливается или подготавливаются recovery.img и патченный boot.img
TT_root = Получить Временный РУТ. Без этого многие функции недоступны и нельзя установить SuperUser для постоянного рута!
TT_scatter1 = Создать scatter на основе уже имеющегося файла firmware.info.
TT_scatter2 = Создать scatter для подключенного телефона.
TT_su = Для постоянного рута установить SuperUser и вспомогательные программы
TT_term = Запускается командная консоль Windows, в которой можно выполнять команды ADB.
TT_unpack_yaffs = Распаковка *.img файлов в формате yaffs2. Перед распаковкой проверяется md5, если файл files.md5 есть в наличии.
TT_updates = Проверяются md5, сигнатуры и содаются  *_update.zip для разделов: system, boot, recovery, uboot, logo, dsp_bl
backup = Backup
delete = Delete china
imei = Сменить IMEI
imeiNO = Отмена
imeiOK = Сменить IMEI
info = Инфо в буфер обмена
recBootFile = Выбрать файл boot.img
recBootPhone = Использовать boot из телефона
recWrite = Прошить готовые файлы
recovery = Recovery and Boot
root = ROOT
scatter1 = scatter из firmware.info
scatter2 = Создать scatter файл
su = SuperUser
term = ADB терминал
unpack_yaffs = Распаковать yaffs2 раздел
updates = Создать  апдейты  для мод. рекавери
[MsgReq]
AdbLost = Потеря связи с устройством! Приложение будет закрыто!
Backup1 = Для последующего восстановления телефона необходимо сохранить разделы ROM телефона. Это займет несколько минут. Сделать это сейчас?
DirExist = существует! Если продолжить, то все данные в папке будут уничтожены! Продолжить?
DirsExist = существуют! Если продолжить, то все данные в папках будут уничтожены! Продолжить?
ExistSU = Переустановить SuperUser, busybox, RootExplorer и MobileUncleTool?
FileExist = cуществует! Если продолжить, файл будет перезаписан! Продолжить?
ImeInpErr = Введено слишком мало цифр. Должно быть не менее 14
ImeiEnd = Изменения вступят в силу после перезагрузки.
NoAdb = Невозможно запустить ADB!
NotCreateTmp = Невозможно создать временную папку!
RecovReboot = Перегрузить телефон в режиме рекавери?
SuNotExist = Установить SuperUser, busybox и RootExplorer?
T_AdbLost = КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА!
T_Backup1 = Необходимо сохранить ROM!
T_DirExist = Внимание! Папка уже существует!
T_DirsExist = Внимание! Папки уже существуют!
T_ExistSU = Обнаружен установленный SuperUser!
T_FileExist = Внимание! Файл существует!
T_ImeInpErr = Ошибка ввода!
T_ImeiEnd = 
T_NoAdb = ОШИБКА!
T_NotCreateTmp = ОШИБКА!
T_RecovReboot = Recovery установлен.
T_SuNotExist = Не обнаружен установленный SuperUser
T_WrBoot = Патченный boot создан.
T_WrRecov = Файл рекавери создан.
T_ZipBack = Для надежного хранения ...
T_noSD = ВНИМАНИЕ! SD карта не обнаружена!.
WrBoot = Установить патченный бут в телефон?
WrRecov = Установить созданный рекавери в телефон?
ZipBack = Запаковать сохраненное в архив?
noSD = System и userdata сохраняться не будут! Продолжить?
[FSReq]
BootSel = Выбери файл boot.img для своего телефона ... 
FileNotSelect = Файл не выбран
FilesMd5 = Выбери файл files.md5 в папке с бэкапом ...
ModelName = Введите модель телефона ...
Recov2Sel = Выбери файл recovery от аналогичного телефона ... 
RecovSel = Выбери файл recovery для установки в телефон. Отмена - рекавери установлен не будет
RomSel = Выбери файл ROM_ , сохраненный во флэштуле через ReadBack ... 
ScatWr = Запись scatter файла
SelectFile = Выбери файл
